<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="119.888" y1="0" x2="119.888" y2="81.28" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="119.888" y1="81.28" x2="0" y2="81.28" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="81.28" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="119.888" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<hole x="2.921" y="78.359" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="3.048" drill="3.2"/>
<hole x="117.475" y="78.74" drill="3.2"/>
<hole x="117.475" y="2.54" drill="3.2"/>
<text>peltier_board</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C/6032-28R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET C / EIA 6032-28 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;KEMET U / EIA 6032-15</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA09-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="analog-devices">
<description>&lt;b&gt;Analog Devices Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSSOP16">
<description>&lt;b&gt;16-Lead Thin Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt; [TSSOP] (RU-16)&lt;p&gt;
Source: 8x ADG1408_1409.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 14&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="groma">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT65P280X145-8N">
</package>
<package name="MSOP10">
</package>
<package name="PICO_PRIM">
</package>
<package name="TO228P991X238-3N">
<description>&lt;b&gt;NDP0003B&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="DISP_16_2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Diodi">
<packages>
<package name="MICROSMP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X06" value="POWER">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value="VINS"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="A-GND"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C/6032-28R" value="1u"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C/6032-28R" value="1u"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C/6032-28R" value="1u"/>
<element name="IC3" library="74xx-eu" package="SO16" value="74HC138"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R10" library="rcl" package="R1206" value="10k"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C13" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C1206" value="10u"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C1206" value="1u"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA09-1" value="AIN">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="IC6" library="analog-devices" package="TSSOP16" value="ADG1408YRUZ">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1438940"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="28M3586"/>
<attribute name="MPN" value="ADG1408YRUZ"/>
</element>
<element name="IC7" library="analog-devices" package="TSSOP16" value="ADG1408YRUZ">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1438940"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="28M3586"/>
<attribute name="MPN" value="ADG1408YRUZ"/>
</element>
<element name="IC8" library="linear" package="SO14" value="TL064D"/>
<element name="R14" library="groma" package="R0805" value="100k"/>
<element name="R13" library="groma" package="R0805" value="50k"/>
<element name="R12" library="groma" package="R0805" value="20k"/>
<element name="R11" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R15" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="U1" library="groma" package="SOIC127P600X175-8N" value="ADR435ARZ">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1438995"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="59K2824"/>
<attribute name="MPN" value="ADR435ARZ"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Analog Devices"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C/6032-28R" value="10u"/>
<element name="R19" library="groma" package="R0805" value="12k"/>
<element name="R20" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R18" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R21" library="groma" package="R0805" value="1k"/>
<element name="C20" library="rcl" package="C/6032-28R" value="10u"/>
<element name="IC5" library="linear" package="SO08" value="LM317LD"/>
<element name="R1" library="groma" package="R1206" value="240"/>
<element name="R2" library="groma" package="R1206" value="100"/>
<element name="U3" library="groma" package="SOT65P280X145-8N" value="AD5680">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67W3169"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2314133"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="ANALOG DEVICES"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-8"/>
<attribute name="MPN" value="AD5680BRJZ-2REEL7"/>
</element>
<element name="U4" library="groma" package="SOT65P280X145-8N" value="AD5680">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67W3169"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2314133"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="ANALOG DEVICES"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-8"/>
<attribute name="MPN" value="AD5680BRJZ-2REEL7"/>
</element>
<element name="IC10" library="linear" package="SO14" value="TL064D"/>
<element name="R24" library="groma" package="R0805" value="30k"/>
<element name="R25" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R28" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R32" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R29" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R33" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R37" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R40" library="groma" package="R0805" value="40k"/>
<element name="R36" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R41" library="groma" package="R0805" value="40k"/>
<element name="U5" library="groma" package="SOT65P280X145-8N" value="AD5680">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67W3169"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2314133"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="ANALOG DEVICES"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-8"/>
<attribute name="MPN" value="AD5680BRJZ-2REEL7"/>
</element>
<element name="U6" library="groma" package="SOT65P280X145-8N" value="AD5680">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67W3169"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2314133"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="ANALOG DEVICES"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-8"/>
<attribute name="MPN" value="AD5680BRJZ-2REEL7"/>
</element>
<element name="IC11" library="linear" package="SO14" value="TL064D"/>
<element name="R26" library="groma" package="R0805" value="30k"/>
<element name="R27" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R30" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R34" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R31" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R35" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R39" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R42" library="groma" package="R0805" value="40k"/>
<element name="R38" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R43" library="groma" package="R0805" value="40k"/>
<element name="C24" library="rcl" package="C/6032-28R" value="10u"/>
<element name="IC12" library="linear" package="SO08" value="LM317LD"/>
<element name="R44" library="groma" package="R1206" value="240"/>
<element name="R45" library="groma" package="R1206" value="750"/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X05" value="DA"/>
<element name="R22" library="groma" package="R0805" value="200"/>
<element name="R23" library="groma" package="R0805" value="200"/>
<element name="R16" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="R17" library="groma" package="R0805" value="10k"/>
<element name="C21" library="rcl" package="C1206" value="120p"/>
<element name="C22" library="rcl" package="C1206" value="120p"/>
<element name="IC9" library="groma" package="MSOP10" value="AD4007"/>
<element name="U2" library="groma" package="SOIC127P600X175-8N" value="ADA4941">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1274189"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Analog Devices"/>
<attribute name="MPN" value="ADA4941-1YRZ"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19M0653"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C1206" value="22u"/>
<element name="IC4" library="linear" package="TO252" value="7805DT"/>
<element name="C10" library="rcl" package="C/6032-28R" value="1u"/>
<element name="IC2" library="linear" package="TO252" value="7808DT"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C/6032-28R" value="1u"/>
<element name="J1" library="groma" package="PICO_PRIM" value="PICO_NEWPRIME"/>
<element name="D1" library="Diodi" package="MICROSMP" value="MSS1P3L-M3/89A"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X02" value="REF"/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X02" value="RESET"/>
<element name="IC1" library="groma" package="TO228P991X238-3N" value="LM1117IDT-ADJ_NOPB">
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LM1117IDT-ADJ/NOPB"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/LM1117IDT-ADJ-NOPB?qs=X1J7HmVL2ZFhY8Y0k7inlw%3D%3D"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Space saving 800-mA low-dropout linear regulator with internal current limit"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.38mm"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="926-LM1117IDTADJNOPB"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X03" value="PW"/>
<element name="C26" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C/6032-28R" value="1u"/>
<element name="C30" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C/6032-28R" value="1u"/>
<element name="C28" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C/6032-28R" value="1u"/>
<element name="DP$1" library="groma" package="DISP_16_2" value="DISPLAYDISP_16_2"/>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="POT">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="IC13" library="linear" package="SO14" value="TL064D"/>
<element name="R50" library="groma" package="R0805" value="10K"/>
<element name="R51" library="groma" package="R0805" value="50K"/>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X05" value="TO_OPA549"/>
<element name="R49" library="groma" package="R0805" value="10K"/>
<element name="R47" library="groma" package="R0805" value="10K"/>
<element name="R48" library="groma" package="R0805" value="10K"/>
<element name="R46" library="groma" package="R0805" value="10K"/>
<element name="C31" library="rcl" package="C1206" value="10u">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X04" value="RELAY+S"/>
<element name="JP10" library="pinhead" package="1X03" value="POTMETER"/>
<element name="JP11" library="pinhead" package="1X04" value="TEMPS"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="IC7" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="18"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="38"/>
<contactref element="J1" pad="33"/>
<contactref element="J1" pad="28"/>
<contactref element="J1" pad="23"/>
<contactref element="J1" pad="13"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="-"/>
<contactref element="DP$1" pad="1"/>
<contactref element="DP$1" pad="5"/>
<contactref element="DP$1" pad="16"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="10"/>
<contactref element="IC9" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="+"/>
<contactref element="DP$1" pad="15"/>
<contactref element="DP$1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="-"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="IC10" pad="5"/>
<contactref element="IC10" pad="12"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="IC11" pad="5"/>
<contactref element="IC11" pad="12"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="-"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="-"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="+"/>
<contactref element="IC13" pad="3"/>
<contactref element="JP9" pad="5"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="JP10" pad="3"/>
<contactref element="JP11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="IC7" pad="13"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="4"/>
<contactref element="IC11" pad="4"/>
<contactref element="IC12" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="+"/>
<contactref element="IC13" pad="4"/>
<contactref element="JP8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="8V">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="VSS">
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
<contactref element="IC10" pad="11"/>
<contactref element="IC11" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="C27" pad="-"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="SPIENABLE">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="POTMETER">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="JP10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="T_0">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="JP11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="AD3">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AD2">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AD1">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="6"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="IC8" pad="7"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="REF+5V">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="1.8V">
<contactref element="C20" pad="+"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AD_C0">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AD_C1">
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AD_C2">
<contactref element="IC6" pad="15"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AD_G0">
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AD_G1">
<contactref element="IC7" pad="16"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="AD_G2">
<contactref element="IC7" pad="15"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CL0">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CL1">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CL2">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CL3">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CL4">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="U6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CL5">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CL6">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="CL7">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="3"/>
<contactref element="IC10" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DA1">
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="14"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DA0">
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="7"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5.2V">
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="+"/>
<contactref element="IC12" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="3"/>
<contactref element="IC12" pad="6"/>
<contactref element="IC12" pad="7"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="3"/>
<contactref element="IC11" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DA3">
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="14"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DA2">
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="7"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SPIA0">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="START">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SPIA1">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SPIA2">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="IC9" pad="3"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="J1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="J1" pad="19"/>
<contactref element="DP$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="J1" pad="20"/>
<contactref element="DP$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="J1" pad="32"/>
<contactref element="DP$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="J1" pad="31"/>
<contactref element="DP$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="J1" pad="30"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="J1" pad="29"/>
<contactref element="DP$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RELAY">
<contactref element="J1" pad="27"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="J1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="J1" pad="22"/>
<contactref element="DP$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="J1" pad="34"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="J1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="DP$1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIFF_V">
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="14"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I_P">
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC13" pad="8"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="13"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="12"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC13" pad="7"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP9" pad="4"/>
<contactref element="IC13" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP9" pad="3"/>
<contactref element="IC13" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SEEBEK">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="T_HEAD">
<contactref element="JP11" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
